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Anexo I
Equipos de agricultura de precisión y requisitos mínimos

	Equipo de agricultura de precisión.

	Tecnologías/máquinas
	Requisitos mínimos(1), (2)

	Abonadoras.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Maquinaria para laboreo y preparación del terreno.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Autocargadores de forraje.
	Trabajo variable, comunicación.

	Cosechadoras y otros equipos de recolección.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Empacadoras.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Esparcidores de estiércol.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Maquinaria para leñosos (prepodadoras, deshojadoras, trituradoras).
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Tanque distribuidor de purín con sistema de localización de producto.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Carro mezclador con análisis NIR de la ración.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Picadoras de forraje.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Remolques agrícolas.
	Trabajo variable, comunicación.

	Segadoras.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Sembradoras y plantadoras.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Tractores.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Máquinas portátiles.
	Comunicación.

	Robot escardador autónomo y otros equipos escardadores.
	Trabajo variable, mapeo.

	Robot para toma de datos.
	Trabajo variable, mapeo.

	Robot multipropósito.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Manipuladoras telescópicas.
	Trabajo variable, mapeo, comunicación.

	Componentes para adaptación de equipos en uso.

	Tecnologías/máquinas/componentes/Software
	Requisitos mínimos(1), (2)

	Análisis y gestión de ración en carro mezclador.
	

	Sensor de nutrientes NIR.
	

	Equipo autónomo de mapeo para añadir a cualquier equipo.
	

	Equipo con sensores de rendimiento y humedad para añadir a cualquier equipo.
	

	Autoguiado.
	

	Sistema de pesaje y dosificación.
	

	Dotación para complementar trabajo variable.
	

	Kit de adaptación ISOBUS.
	

	Receptores de señal.
	

	Estaciones fijas RKT.
	

	Neumáticos.
	Comunicación.

	Componentes de comunicación para dotar de telemetría a maquinaria.
	

	Programa de gestión de flotas.
	Comunicación.

	Sistemas de precisión para la gestión de ganado (dispositivos de geolocalización del ganado, sistemas de virtual
fencing, caracterización por infrarrojos de estados corporales, reducción de antibióticos, etc.).
	

	LPWAN para despliegue en actuaciones colectivas.
	Conectividad de al menos 15 km de diámetro

	Sensórica (detección de condiciones climáticas, composición suelo, riego y humedad. Detección enfermedades, etc.).
	Comunicación.

	Software de gestión o analítico (Recomendaciones de tratamientos y riegos. Informes automatizados. Predictibilidad
de producción, etc.).
	Comunicación.


(1) Al menos uno de los requisitos para que pueda ser considerado agricultura de precisión. Si se opta por las fases más avanzadas de desarrollo de máquinas, deberán contener las funciones anteriores.
(2) Aparte de los implícitos en la propia definición.
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